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	序号
	物资名称
	产品参数
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	质保

	1
	病历车（60格）
	规格：741*410*1160mm（双列病历夹车60格双抽）
材质：加厚ABS
要求：整体灰白色，上下台面浅蓝色，带两个白色抽屉手扣位置是浅蓝色，两侧带锁医院专用静音万向轮（两轮制动））
	
	
	
	

	2
	病历夹
	规格：325*230*3.5mm（约560-570克）
材质：ABS
	
	
	
	

	3
	处置车
	规格：650*475*900mm
材质：加厚ABS（台面加不锈钢围栏）
要求：浅蓝色抽屉（两层）;右侧上面圆形置物篮（放锐器盒后距台面10厘米）；正面两侧立柱上放置浅蓝色垃圾桶（区分生活垃圾、医疗垃圾），医院专用静音轮万向轮，（两轮制动）

	
	
	
	

	4
	发药车
	规格：750*480*970mm（六抽式）
材质：加厚ABS（台面加不锈钢围栏）
要求：浅蓝色抽屉，药盘支持人工摆药（三层塑料药杯）6*10=60床位，有插药卡卡槽，右侧下部挂污物桶，医院专用静音轮（两轮制动）
	
	
	
	

	5
	取药车
	规格：850*550*820mm
材质：不锈钢
要求：双层（四周都带围栏），一侧带推手，同侧下两轮带制动
	
	
	
	

	6
	急救车
	规格：625*480*940mm（五抽式）
材质：加厚ABS（整体灰白色，抽屉手扣位置横条浅蓝色）
要求：台面加不锈钢围栏，车体右侧，上置物篮放锐器盒后距台面10厘米（锐器盒不要平齐或高于台面），下侧挂两个污物桶（白桶浅蓝色盖），车体左侧挂置物栏（无镂空灰白色），医院专用静音万向轮两轮制动，抽屉右上方有一体锁
一层抽屉：“积木式”物品分类（3*4）
二层抽屉：“积木式”物品分类（2*4）
三层抽屉：“积木式”物品分类（2*5）
四层抽屉：不分格
五层抽屉：不分格
升降式仪器托盘（带固定带）
五层抽屉：不分格
升降式仪器托盘（带固定带）
	
	
	
	

	7
	扫床车
	规格：640*456*923mm
材质：加厚ABS
要求：整体灰白色，上下两层，带围栏，一侧带推手，单层抽屉，医院专用静音万向轮（两轮制动）
	
	
	
	

	8
	污物车
	规格：700*500*900mm
材质：不锈钢，布袋（加厚帆布）
要求：车长边侧多设三根不锈钢立柱，静音万向轮（两轮制动）

	
	
	
	

	9
	清洁柜
	规格：850*400*1750mm
材质：金属四门清洁柜，静电喷塑防锈，
要求：整体灰白色，上侧分三层，下侧分两层，带锁
	
	
	
	

	10
	无菌柜
	规格：850*400*1750mm
材质：金属四门清洁柜，静电喷塑防锈，
要求：整体灰白色，上侧分三层，下侧分两层，带锁
	
	
	
	

	11
	药品阴凉柜
	规格：760*470*445
要求：灰色
	
	
	
	

	12
	治疗车
	外形尺寸：L700×W460×H800mm
台面材质：高强度抗菌ABS台面
车架：加厚矩形钢管静电喷塑
抽屉：双抽静音滑轨
脚轮：Φ100mm万向静音中控刹车轮
附件：污物桶、利器盒座、防撞胶条；安全承重：≥80kg
	
	
	
	

	13
	苏醒床/治疗床
	1.尺寸
L2000~1950mm × W850mm✕G650mm
承重与结构 
- 安全额定载重：170~250kg（静态承重≥240kg）
- 框架：加厚冷轧矩形钢管 40×80×1.2~1.5mm，静电喷塑防锈
- 床面板：一体成型PP工程塑料/冲孔钢板，透气易消毒
- 底座：加厚冲压钢板底座，双侧脚踏升降阀  
 脚轮与制动 
- 脚轮：Φ125~200mm（5寸/8寸）中控静音防尘脚轮
- 制动：中央一体刹车（四轮同步锁止），三段式：自由/定向/锁定
- 四角防撞橡胶缓冲条 
标配配件
- 可折叠PP侧护栏
- 输液架插孔+伸缩输液杆
- 3cm高密度防水床垫
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